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南京大学后勤服务集团物业中心
2026年8月

前  附  表
	采购邀请及须知
	南京大学后勤服务集团物业中心具体承办“南京大学后勤服务集团物业中心自助洗车点位场地改造项目”的采购事宜，欢迎有意向的合格供应商参与响应。请各供应商仔细阅读本采购文件，供应商一旦提交响应文件，视为已阅读并全部理解本采购文件。
本项目为南京大学后勤服务集团自主采购项目，非依法必须招标项目，供应商提交的文件应称为“响应文件”，文件中避免使用“投标”、“投标人”、“投标文件”等字样。 

	项目名称
	南京大学后勤服务集团物业中心自助洗车点位场地改造项目

	项目编号
	HQWYCG2026009

	联 系 人
	赵老师
	联系电话
	025-89681663
13913892903

	项目预算
	4.8万元
	响应保证金
	无

	答疑时间
	采购人不安排统一答疑，供应商如有不清楚之处或认为本采购文件有任何不合理之处，2026年8月27日17:00之前，将相关疑问以书面形式（加盖单位公章）的扫描件或图片格式发至593513308@qq.com。如供应商在规定时间内未提交书面文件，视为对采购文件无异议。

	响应文件份数
	响应文件壹式肆份，壹套正本、叁套副本

	响应有效期
	响应截止日后90日内有效

	响应文件及样板
接收截止时间
	响应文件接收截止时间：2026年9月3日17：00；逾期不候。
响应文件接收地点：南京大学仙林校区游泳馆一楼物业行政部。
响应文件要求：档案袋密封盖公章。
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一、总 则

（一）供应商的资格和资质要求
1、为履行采购文件的目的，供应商必须具备承担本项目要求及相应的资质资格。
2、供应商应提供资质文件，以证明其符合响应条件，具有被授予合同的资格和履行合同的能力。为此，所提交的响应文件中须至少包括下列资料：
★（1）企业营业执照复印件(加盖公章)；
★（2）以下资格证明文件中的一种：
法定代表人直接参与响应的，提供法定代表人资格证明书和法定代表人身份证复印件；
非法定代表人直接参与响应的，提供法人授权委托书及法定代表人、授权代表身份证复印件； 
3、供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用。不管响应结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。
4、本项目不接受联合体响应。
5、供应商成交后，不允许分包、转包。
















2、 响应报价

1、供应商报价是采购文件所确定的全部工作内容的价格体现，除非合同中另有规定，报出的单价及总价，必须包括所供全部材料的生产、运输、货物到达用户指定地点后的卸货、组装及使用过程中的劳力、管理、损耗、材料、包装、动力、检测、售后服务费、保险、利润、税收以及风险费等全部费用。
2、本次采购，供应商应按采购文件要求编制报价表，报价表必须详细列明所报价格的组成内容，报价应是优惠后的报价，除进口产品外，所有价格全部采用人民币表示。进口产品的价格可采用美元、欧元、英镑、日元、瑞士法郎、港币表示。
同一供应商对同一产品的报价只能采用一种币种报价，但采购文件明确要求的除外。
3、响应报价方式采用固定单价报价。供应商应充分考虑服务期间材料的政策性调整和市场风险，确定风险系数计入总报价。报价确定后不作调整，采购人要求变动的内容除外。结算时单价不变，数量按实结算。
4、供应商还需提供在正常使用情况下本项目稳定运行必须的备件和材料清单，标明其种类、生产厂商、单价以及采购人后期采购上述备件、材料可享受的优惠折扣。















三、响应文件的编制

（一）响应文件的组成
1、响应函；
2、报价文件；
3、技术、商务应答文件；
4、产品性能指标说明和响应方案和施工方案；
5、资质性证明文件（详见本采购文件总则规定的资质文件）；
7、供应商提供全新正品行货、质量保障和售后服务等承诺函； 
8、响应单位情况表。

（二）响应文件的编制
以上材料需逐页编码并加盖供应商公章，按上述顺序排列装订成册，加盖骑缝章，并在首页编制“响应文件目录”。如有弄虚作假者作响应无效处理，采购人有权追究其法律责任。

















四、响应文件的递交

（一）响应文件的份数
1、响应文件壹式肆份，正本壹份、副本叁份，并在响应文件封面右上角明确标明“正本”和“副本”。除缺页漏页外，正本和副本的内容应一致，否则响应无效。若响应文件数量与采购文件要求不一致，其响应文件可能被拒收，已接收的视为无效响应。因缺页漏页导致正本和副本内容不一致的，以正本为准。
2、响应文件应装袋密封，并另附报价一览表（格式见附件）单独分装于密封袋内。密封袋包装外应注明响应项目编号、项目名称、供应商名称、响应联系人姓名及联系方式；并在包装封口处加盖印章。
3、全套响应文件应无涂改和行间插字现象，遇有必须修改或添加的内容，修改或添加处应由响应文件签署人加盖印鉴或盖供应商公章。

（二）响应文件的递交
响应文件应在采购文件规定的文件递交截止时间前送达指定地点；逾期递交的响应文件，采购人概不受理。

















5、 评审

（一）评审工作
评审工作，由南京大学后勤服务集团物业中心组织。

（二）评审须知
1、为了有助于响应文件的审查、评价和比较，评标委员会可要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
2、响应文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有约定外，将按下述原则进行修正：
（1）用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；
（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。按前款规定调整后的报价经供应商确认后产生约束力。
（3）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
3、在评标过程中，评标委员会若发现供应商的报价明显低于其他供应商的，可要求该供应商做出书面合理说明。如供应商做出的报价解释不合理、未能获得评标委员会认可的，其响应文件将作响应无效处理。

(三)评审原则
最低评标价法：在全部满足采购文件实质性要求前提下，由评审委员会根据采购文件中规定的价格要素评定最低价，以提出最低报价的供应商作为成交候选人的评审方法。

（4） 评审细则
任何标“★”的关键指标负偏离累计超过1项（含1项），将导致响应无效。技术指标或商务条款存在缺项漏项的视为负偏离。

（五）响应无效
如出现下列情形之一的，视为对采购文件没有做出实质性响应，响应文件无效：
1、未按规定提交本采购文件《总则》“供应商的资格和资质要求”部分要求的资质文件；
2、未按照采购文件要求密封、签署、盖章；
3、响应价低于成本价或高于最高限价（预算）；
4、不符合或不满足国家法律法规及采购文件规定的资质条件和其他实质性条款；
5、响应文件技术、商务应答有重大偏差（包括但不限于标★的关键指标负偏离）以及评审委员会认定的其他重大偏差；
6、同一供应商提交两个及以上不同的响应文件或者报价（采购文件要求提交备选的除外）；
7、供应商对同一产品提供两种及以上不同币种的报价（采购文件要求的除外）；
8、提供的产品明显不符合技术规范、技术标准的要求；
9、经评审委员会认定，供应商存在《南京大学供应商管理办法（试行）》
界定的恶意串通行为；
10、响应文件关键内容模糊、无法辨认；
11、采购人不能接受的其他条款。

（六）确定成交供应商
经评审的报价最低（最低评标价法）的为成交供应商。


























6、 授予合同

（一）成交
1、确定成交供应商后，采购人电话向成交供应商告知并发布成交公告；
2、对未成交的供应商，采购人可以不解释未成交原因，响应文件一律不予退还。

（二）合同签订和主要条款
1、供应商按采购人发出的成交通知书要求在规定时间内与学校签订合同；在规定时间内不与学校签订合同的，则视为自动放弃成交资格。
2、合同签订方式：书面签订；传真或扫描件无效。
3、合同签订后，双方均必须认真履行，不论何种情况，合同项目综合单价不予调整。供货中如发现有非响应文件约定的产品，或产品质量达不到约定的要求，供应商必须无条件退换并承担因此发生的一切费用，且南京大学有权立刻终止合同并保留诉讼的权利。


















7、 其他有关事宜

1.采购文件中所有内容的解释权归采购人所有。
2.供应商可向南京大学后勤服务集团物业中心登记备案。
3.如有质疑，供应商须按照要求在规定时间内提出，且针对本项目同一采购程序环节的质疑须一次性提出。
4.供应商递交的响应文件，所有内容均应真实有效；供应商所提供的产品或服务，必须满足国家相关强制性规定要求（如CCC认证、医疗器械注册证、电器电子产品有害物质限制使用标识等）；由于供应商违反国家相关强制性规定给采购人造成损失，一切责任和后果均由供应商承担。
5.供应商应提供书面承诺供应商提供的设备或其任何一部分，当受到第三方提出的侵犯其专利权、知识产权、商标权或工业设计权的起诉时，一切后果由供应商负责。
6.入校递交响应文件请提前预约：申请进校需关注微信服务号“南京大学信息门户”，点击门户首页左下角“i校园”-“访客通行”，按页面内容进行如实填写后提交。
备注：1）请各单位尽量减少入校人数。
2） 审核单位：后勤服务集团物业中心办公室；审核人：房娟。校内联系人：马卓然
3）到访事宜：（填写项目名称）



八、项目概况及要求

一、本次采购项目概况
本项目为南京大学后勤服务集团物业中心自助洗车点位场地改造工程，建设地点位于南京大学仙林校区指定点位。工程旨在满足校内师生机动车辆自助洗车的使用需求，实施标准化、规范化的校园自助洗车场地设施升级改造。
本项目确定成交供应商1家，项目工程报价依据最新实测及确认的《南京大学报价表-工程备注完善版》，共包含 16 项基础及配套工程清单，项目采购预算及最终全包投标报价为人民币 4.8万元。
二、本次采购工程清单及综合报价表
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	最高单价限价/元
	最高总价限价/元
	备注说明

	1
	现场围挡及绿植保护
	85
	m²
	15
	1275
	★见分项技术要求1

	2
	主体框架焊接及组装
	90
	m²
	110
	9900
	★见分项技术要求2

	3
	外围透明彩钢瓦施工
	60
	m²
	45
	2700
	★见分项技术要求3

	4
	内里碳晶板施工
	60
	m²
	75
	4500
	★见分项技术要求4

	5
	钢结构顶膜顶棚布
	90
	m²
	60
	5400
	★见分项技术要求5

	6
	PVC双层防滑格栅地面
	84
	m²
	70
	5880
	★见分项技术要求6

	7
	墙面广告布及设计
	80
	m²
	35
	2800
	★见分项技术要求7

	8
	洗车工位给水管改造
	84
	m²
	35
	2940
	★见分项技术要求8

	9
	管道智能电磁阀控水
	10
	个
	110
	1100
	★见分项技术要求9

	10
	洗车工位强电改造
	84
	m²
	55
	4620
	★见分项技术要求10

	11
	电路智能化控断器
	4
	个
	75
	300
	★见分项技术要求11

	12
	设备区置物架及垃圾桶
	2
	个
	90
	180
	★见分项技术要求12

	13
	设备门/洗手池/拖把池
	1
	项
	255
	255
	★见分项技术要求13

	14
	门头招牌制作
	10
	m²
	335
	3350
	★见分项技术要求14

	15
	设备安装人工费
	1
	项
	2000
	2000
	★见分项技术要求15

	16
	垃圾外运
	1
	项
	800
	800
	★见分项技术要求16

	合计
	项目全包报价总额：（肆万捌仟元整）
	
	
	
	48000
	已含税/含运/含安装调试全包价



报价说明：
1、清单中标注“★”的内容为实质性要求，供应商须逐条响应，有一项不满足即视为无效响应。
2、本报价为最终全包价，包含货物、材料、人工、辅材、加工、机械、运输（含二次人工转运费）、装卸、安装、调试、检验、成品保护、保洁、清运、税费、利润及质保服务等全部费用，采购方不再支付任何额外费用。
3、实际材料品牌、规格、颜色、设备接口及最终施工尺寸以现场复测及审批通过的深化方案为准。
三、工程界面与分项技术要求
（一）工程界面说明
1. 施工及采购界面：包含施工现场围挡及防污染隔离、主体型钢框架焊接与防腐处理、外围透明采光彩钢瓦、PVC双层防滑格栅、墙面广告布设计制作与张拉、工位给水管及强电线路改造、智能电磁阀与控断器安装、设备区配套（置物架、垃圾桶、设备门、洗手池、拖把池）、门头发光招牌制作安装、自助洗车设备卸货就位组装与整机联调、场地建筑垃圾外运等。
2. 外部协调与配套界面：沉淀池开挖砌筑、地面大范围开槽、DN110排水主管、DN32主给水主管和主电缆引入，以现场既有条件及采购人协调界面为准，不另行计价。供应商负责现场复核、技术交底、接口检查及系统联动调试。
（二）分项技术要求
1. ★ 现场围挡及绿植保护（85m²）
施工内容：按校方及现场管理要求设置连续、稳固的施工围挡，对周边绿植、道路、墙面及既有设施进行覆盖、包裹和隔离保护。施工要求：围挡安装牢固、整齐，转角及通行区域设置醒目标识和必要警示；材料堆放不得压占绿化和消防通道。完工后拆除临时防护，恢复并清洁现场；因施工造成的污染、刮碰或损坏由施工方负责修复。
2. ★ 主体框架焊接及组装（90m²）
施工内容：依据现场复测尺寸：长12m，进深7m及确认后的深化方案完成主体型钢框架下料、焊接、组装、校正和固定。材料及工艺：型钢规格、壁厚和连接方式应满足结构稳定、设备安装及日常使用要求；焊缝连续饱满，无夹渣、漏焊、虚焊，焊后清渣打磨；金属构件除锈后做防锈底漆及面层防腐处理，切口、焊口重点补漆。验收要求：整体垂直、平整、连接牢固，无明显变形和尖锐毛刺。
3. ★ 外围透明彩钢瓦施工（60m²）
施工内容：按确认的立面范围安装外围透明采光彩钢瓦（板），含现场裁切、收边、压条、连接件及密封处理。施工要求：板材应具备户外耐候、防水和抗冲击性能；排版顺直、搭接方向正确，固定点均匀牢固，螺钉处采取防水措施；转角、接缝及与主体框架连接处使用耐候密封材料封闭，并结合现场设置合理排水坡度。验收要求：表面无明显破损，接缝严密，淋水检查无渗漏、无松动和异响。
4. ★ 内里碳晶板施工（60m²）
施工内容：完成洗车棚内侧碳晶板基层检查、排版放线、裁切安装、阴阳角收边、接缝处理及与钢结构、广告面、设备管线交接部位的封边。材料及工艺：板材颜色、厚度和表面效果按确认样式执行，材料应适用于潮湿洗车环境，具备耐水、防潮、易清洁、不易变形等性能；安装前检查基层平整度和固定条件，板面排版顺直、拼缝均匀，固定件牢靠并做防锈处理；开孔、转角、边缘及管线穿越位置应切割整齐并使用耐候密封材料收口，避免积水渗入和边口翘起。验收要求：板面平整洁净、无明显色差、破损、鼓包、翘边和松动，接缝严密，收口美观，不影响后续设备安装、检修和日常冲洗清洁。
5. ★ 钢结构顶膜顶棚布（90m²）
施工内容：按顶棚深化尺寸完成钢结构顶膜/顶棚布的制作、运输、展开定位、张拉固定、压条收边、节点加固和防水密封处理。材料及工艺：顶膜材料应满足户外耐候、防水、防晒、抗拉及阻燃等使用要求，颜色和透光效果按甲方确认方案执行；安装时应结合现场排水方向设置合理坡度，膜面张拉均匀，固定点间距合理，边缘压条、螺栓及连接件牢固可靠，转角、搭接、穿孔及与钢结构连接处重点做防渗处理。验收要求：顶棚整体平整顺直，无明显褶皱、下垂、破洞和松动；遇风无异常异响，淋水检查无渗漏、无积水倒流，满足校园现场安全、遮雨和日常运营使用要求。
6. ★ PVC双层防滑格栅地面（84m²）
施工内容：完成洗车区域PVC双层下方自带一体成型排水槽防滑格栅的排版、切割、拼装、收边及固定，设备基础、排水口和检修位置按现场尺寸避让并留设可拆卸检修口。材料及工艺：格栅应耐水、耐腐蚀、防滑，拼缝均匀，边缘无尖角、翘边和松动；基层杂物清理干净，局部高差调整平顺，确保排水通畅。验收要求：整体平整稳固，正常车辆通行及洗车作业时无明显下沉、晃动，排水沟和地漏不得被遮挡。
7. ★ 墙面广告布及设计（80m²）
施工内容：包含墙面广告画面策划、版式设计、校稿、户外喷绘制作、运输及现场安装。设计要求：内容、校徽/标识及文字须经甲方或校方书面确认后制作，版面与自助洗车项目整体视觉统一，重点信息清晰醒目。制作安装：采用适用于户外潮湿环境的耐候喷绘材料，画面清晰、无明显色差；四周加固并均匀张拉固定，转角收口平整，安装牢固不起皱、不松垂；不得遮挡消防、安全标识、通风口及设备检修位置。
8. ★ 洗车工位给水管改造（84m²）
施工内容：根据洗车设备数量、现场水源位置和设备接口完成给水主管、支管、阀件及末端接口改造，含开孔、敷设、支吊架、连接、标识和封堵恢复。材料及工艺：管材、管径和耐压等级按现场水压及设备流量复核确定；管路布置横平竖直、固定牢靠，尽量避开强电及车辆易碰撞区域，穿墙/穿板处设置保护套管并密封。验收要求：完工后进行冲洗、排气和压力/通水试验，各接口无渗漏，阀门启闭灵活，供水压力满足设备正常运行。
9. ★ 管道智能电磁阀控水（10个）
施工内容：安装10套管道智能电磁阀及配套接头、线缆和固定附件，并与自助洗车设备/控制系统完成接线和联动调试。技术要求：电磁阀口径、电压、流向及工作压力须与现场管路和控制系统匹配，潮湿区域的阀体、接线端和接头应采取防水、防松及绝缘措施；每路设置清晰编号，预留必要检修空间。验收要求：逐路测试开、关及断电复位功能，动作响应正常，无卡滞、误动作和渗漏。
10. ★ 洗车工位强电改造（84m²）
施工内容：按设备功率和工位分布完成洗车区域强电线路、保护管、接线盒、插座/接线端及配电连接改造。电气要求：使用符合国家标准的铜芯电缆，线径、敷设方式及保护器件按实际负荷复核；动力设备宜分回路供电，强弱电分离，水电管线保持安全间距；潮湿、冲洗区域采用防水型附件，所有金属外壳和设备可靠接地，线路无裸露接头。验收要求：完成绝缘、接地、相序及通电负载测试，漏电保护动作有效，回路编号清晰。
11. ★ 电路智能化控断器（4个）
施工内容：安装4套电路智能化控断器，含配电箱内固定、进出线连接、回路标识及与平台/设备控制逻辑的联动调试。技术要求：控断器额定电压、电流和分断能力应与对应负荷匹配，并配置必要的短路、过载和漏电保护；接线端压接牢固、相线零线对应正确，箱内走线整齐，潮湿环境做好绝缘和防水防潮。验收要求：逐回路进行远程/本地通断、异常断电及恢复测试，动作准确，无异常发热、跳闸和误控。
12. ★ 设备区置物架及垃圾桶（2个）
供货及安装：每个设备区配置置物架和垃圾桶各1套（共2套），具体样式、尺寸和摆放位置按现场确认。置物架应满足洗车耗材及工具分类存放需要，结构稳固、耐潮湿、耐腐蚀，边角圆滑无毛刺，必要时与墙体或地面可靠固定；垃圾桶应便于分类投放、清洁和转运，不妨碍人员通行、设备操作、排水及消防疏散。交付前清洁表面并检查稳定性和使用安全。
13. ★ 设备门/洗手池/拖把池（1项）
施工内容：完成设备区门、洗手池及拖把池的供货/制作、安装和配套给排水连接，含五金、密封、收边、存水弯/过滤部件及必要的墙地面恢复。安装要求：设备门启闭灵活、锁具有效、缝隙均匀，材质适应潮湿环境；洗手池、拖把池固定牢靠，龙头和阀门启闭正常，排水接口密封严密并设置防堵措施；与墙、地面连接处使用耐水密封材料收口。验收要求：连续通水试验无渗漏、无倒坡、无明显积水和返味。
14. ★ 门头招牌制作（10m²）
规格说明：门头成品尺寸约12m长×0.8m高，按约9.6m²计量并以10m²报价；采用发光灯膜＋室外铝塑板饰面＋金属框架结构。施工内容：包含深化排版、框架制作、防腐处理、面板安装、发光系统、电源线路、固定件、收边及防水密封。制作前文字、标识、颜色和亮灯效果须经确认；发光均匀，无暗区、漏光和明显色差。室外电源及接头做防水绝缘，框架与基层连接牢固。完工后进行通电、牢固度和防水检查。
15. ★ 设备安装人工费（1项）
服务范围：包含自助洗车设备卸货后的就位、组装、固定、给排水连接、强弱电接线、管线整理、系统接入及整机联调所需人工。安装要求：设备定位符合工位动线和安全距离，固定牢靠、外观无损；接口规格正确，管线排列整齐并设置必要标识，不得影响排水、检修和车辆通行。调试验收：逐项测试高压水、泡沫、照明、吸尘及控制/计费等已配置功能，处理跑冒滴漏和异常报警；完成操作说明、基础维护培训及资料移交。
16. ★ 垃圾外运（1项）
施工内容：施工期间产生的包装物、边角料、拆除物和一般建筑垃圾应及时分类收集、装袋/覆盖并外运至合规消纳地点，严禁在校园内随意堆放、焚烧或倾倒。运输过程中采取防遗撒、防扬尘和防污措施，不得损坏道路、绿化及既有设施；每日收工清扫作业面和通道，工程结束后完成全面保洁，做到工完、料净、场清。危险废物或甲方另行产生的非本工程垃圾不含在本项内，需另行确认。
四、商务与售后服务要求
1.★ 整体质保期：本项目整体工程质保期为1年，自本工程全部竣工验收合格之日起计算。
2.★ 质保责任与范围：水电施工、主体框架、外围透明彩钢瓦、内里碳晶板、顶膜顶棚布、墙面广告布、防滑格栅地面、给排水管线、智能控制及配套设施等由成交供应商按质保责任免费维修、更换或整改，并承担全部人工、材料、运输及清运费用。
3.★ 售后服务响应：提供 7×24 小时售后电话支持，接到故障报修后 2 小时内响应，48 小时内派专业人员到场排查处理；质保期内非人为质量问题由成交供应商免费维修或更换。
4.★ 工期要求：自合同签订及现场具备施工条件之日起，按采购人现场管理要求组织施工，完成全部施工、安装、调试、现场清理、资料整理及竣工验收，并交付采购人正常使用。
5.★ 施工地点：南京大学仙林校区指定点位，具体工位、铺设范围、材料颜色及安装位置以采购人现场确认为准。
6.★付款方式：主体框架搭建完毕并验收合格后，在收到乙方开具的正规发票后甲方付款 40%；全部工程完工并通过竣工验收后甲方付款 55%；一年质保期满且无遗留质量问题后甲方付款5%，并按采购人要求开具正规合法发票。全额付款后不免除供应商在质保期内的质量和售后责任。
五、竣工验收标准与资料要求
（一）竣工验收标准
	序号
	验收项目
	合格要求及标准
	验收方法

	1
	现场围挡及绿植保护
	围挡牢固连续，警示标识醒目，绿植及既有设施无损坏，完工拆除后恢复完好。
	现场检查、保护拆除核对

	2
	主体框架焊接及组装
	尺寸符合深化要求，垂直平整，焊缝连续饱满无缺陷，防锈及面漆涂刷完整。
	测量、外观、节点抽查

	3
	外围透明彩钢瓦施工
	板面无破损划伤，固定牢固，搭接及收边密封规范，淋水测试无渗漏及异响。
	外观、紧固抽查、淋水试验

	4
	内里碳晶板施工
	板面平整洁净，无明显色差、破损、鼓包、翘边和松动，接缝严密，收口美观。
	外观、拼缝、收口及稳固性检查

	5
	钢结构顶膜顶棚布
	膜面张拉均匀，无明显褶皱、下垂、破洞和松动，淋水无渗漏，无积水倒流。
	外观、张拉度、紧固及淋水检查

	6
	PVC双层防滑格栅地面
	双层排水空隙有效，铺设平整无翘边松动，车辆碾压无明显下沉或异响。
	外观、拆装测试、车辆试验

	7
	墙面广告布及设计
	内容及标识经确认，户外耐候材料张紧平整，固定可靠，无遮挡安全设施。
	外观、尺寸及张紧度检查

	8
	洗车工位给水管改造
	横平竖直、固定牢靠，穿墙加套管密封，试压及通水正常，各接口无渗漏。
	压力试验、通水测试

	9
	管道智能电磁阀控水
	口径及工作压力匹配，接线防水防松，10套电磁阀启闭及断电复位正常。
	通电测试、联动控制核验

	10
	洗车工位强电改造
	铜芯电缆分回路敷设，强弱电分离，防水接头及接地良好，漏保动作有效。
	绝缘/接地/漏保测试

	11
	电路智能化控断器
	规格匹配，接线牢固正确，4套控断器远程/本地通断及断电恢复逻辑准确。
	通断测试、异常模拟

	12
	设备区置物架及垃圾桶
	各配置稳固，耐腐蚀耐潮湿，边角光滑，不妨碍通行、操作与疏散。
	外观、稳固度及使用检查

	13
	设备门/洗手池/拖把池
	设备门启闭灵活，洗手池及拖把池固定牢靠，龙头及排水接口无渗漏积水。
	通水试验、密封及功能检查

	14
	门头招牌制作
	铝塑板饰面及灯膜平整，发光均匀无暗区，室外线路防水，结构固定牢固。
	通电亮灯试验、外观检查

	15
	设备安装人工费
	高压水、泡沫、吸尘及计费控制系统联动正常，跑冒滴漏排查完毕，培训到位。
	整机全功能运转测试

	16
	垃圾外运
	建筑垃圾全部清运至合规地点，施工区域无遗留锐物及油污，做到工完场清。
	现场检查、清运记录核验


（二）竣工资料要求
1. 经确认的现场复测放线记录、深化尺寸图纸、钢结构及水电回路资料。
2. 主要材料（钢材、采光板、防滑格栅、广告布、给水管、电缆、电磁阀等）合格证及质保资料。
3. 焊缝防腐、隐蔽工程记录、通水通电试压记录、绝缘接地测试记录及智能设备联调测试记录。
4. 施工前、中、后对比图像/视频资料、竣工验收记录表。


































附件：响应文件格式

承 诺 函
南京大学后勤服务集团物业中心：                    
1.根据已收到的项目编号为         的南京大学         项目的采购文件。我单位研究采购文件的各项有关内容后，我们愿以        （总价，大写，并标明币种）提供采购文件所要求货物及伴随服务，并真实响应采购文件提出的各项规定和要求。
2.如果我单位成交，我们将按照相关的法律法规和所签订的合同来履行自己的责任和义务。
3.除非双方另外达成协议并生效，贵单位的采购文件和成交通知书以及本响应文件将构成约束我们双方的合同。


供应商（盖章）：                                             
单位地址：                                                   
法定代表人或授权代表（签字）：                             
联系电话：                                                   
日    期：2026年   月   日

响应单位情况表

	响应单位名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	电话
	

	成立时间
	
	营业执照号
	

	基本账户开户银行
	


	基本账户账号
	


	经营范围
	

	备  注
	


备注：在本表后应附法人营业执照扫描件/复印件、企业资质证书扫描件/复印件、基本账户开户许可证的扫描件/复印件。


法定代表人授权委托书

项目编号：                     
日    期：     年      月     日

南京大学后勤服务集团物业中心：
我         ，系                         （供应商名称）的法定代表人，现授权委托                  （身份证号：                        ）为我公司代理人，参加南京大学                采购的响应活动。
代理人在响应和合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予以承认。
在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。本授权书的有效期自响应开始至合同履行完毕止。
代理人无转委权。特此委托。

法定代表人（签章）：                                
授权代表（签字）：                                
供  应  商（盖章）：                                
日              期：         年           月        日





报价一览表
项目名称： 南京大学后勤服务集团物业中心自助洗车点位场地改造项目
项目编号： HQWYCG2026009 
	序号
	项目名称
	单价
	数量
	总价

	1
	现场围挡及绿植保护
	
	
	

	2
	主体框架焊接及组装
	
	
	

	3
	外围透明彩钢瓦施工
	
	
	

	4
	内里碳晶板施工
	
	
	

	5
	钢结构顶膜顶棚布
	
	
	

	6
	PVC双层防滑格栅地面
	
	
	

	7
	墙面广告布及设计
	
	
	

	8
	洗车工位给水管改造
	
	
	

	9
	管道智能电磁阀控水
	
	
	

	10
	洗车工位强电改造
	
	
	

	11
	电路智能化控断器
	
	
	

	12
	设备区置物架及垃圾桶
	
	
	

	13
	设备门/洗手池/拖把池
	
	
	

	14
	门头招牌制作
	
	
	

	15
	设备安装人工费
	
	
	

	16
	垃圾外运
	
	
	

	[bookmark: _GoBack]总报价
	（小写）：人民币                    元

	
	（大写）：                          元



备注：
（1）供应商可自行添加/修改《报价一览表》，明确价格组成；
（2）《报价一览表》须包括但不限于产品清单中各分项详细报价。
（3）★响应人必须在《报价一览表》中注明所供产品的品牌或制造商。
（4）供应商报价是采购文件所确定的全部工作内容的价格体现，报出的产品单价在合同期内不得上调。


供  应  商（公章）：                                      
授权代表（签字）：                                      
日            期：2026年           月          日
技术条款响应表（示例）
项目名称： 南京大学后勤服务集团物业中心自助洗车点位场地改造项目
项目编号： HQWYCG2026009

	序号
	采购文件要求
	响应情况
	说明

	1
	★现场围挡及绿植保护（85m²）
施工内容：按校方及现场管理要求设置连续、稳固的施工围挡，对周边绿植、道路、墙面及既有设施进行覆盖、包裹和隔离保护。施工要求：围挡安装牢固、整齐，转角及通行区域设置醒目标识和必要警示；材料堆放不得压占绿化和消防通道。完工后拆除临时防护，恢复并清洁现场；因施工造成的污染、刮碰或损坏由施工方负责修复。
	
	响应/正偏离/负偏离

	2
	★主体框架焊接及组装（90m²）
施工内容：依据现场复测尺寸：长12m，进深7m及确认后的深化方案完成主体型钢框架下料、焊接、组装、校正和固定。材料及工艺：型钢规格、壁厚和连接方式应满足结构稳定、设备安装及日常使用要求；焊缝连续饱满，无夹渣、漏焊、虚焊，焊后清渣打磨；金属构件除锈后做防锈底漆及面层防腐处理，切口、焊口重点补漆。验收要求：整体垂直、平整、连接牢固，无明显变形和尖锐毛刺。
	
	

	3
	★外围透明彩钢瓦施工（60m²）
施工内容：按确认的立面范围安装外围透明采光彩钢瓦（板），含现场裁切、收边、压条、连接件及密封处理。施工要求：板材应具备户外耐候、防水和抗冲击性能；排版顺直、搭接方向正确，固定点均匀牢固，螺钉处采取防水措施；转角、接缝及与主体框架连接处使用耐候密封材料封闭，并结合现场设置合理排水坡度。验收要求：表面无明显破损，接缝严密，淋水检查无渗漏、无松动和异响。
	
	

	4
	★内里碳晶板施工（60m²）
施工内容：完成洗车棚内侧碳晶板基层检查、排版放线、裁切安装、阴阳角收边、接缝处理及与钢结构、广告面、设备管线交接部位的封边。材料及工艺：板材颜色、厚度和表面效果按确认样式执行，材料应适用于潮湿洗车环境，具备耐水、防潮、易清洁、不易变形等性能；安装前检查基层平整度和固定条件，板面排版顺直、拼缝均匀，固定件牢靠并做防锈处理；开孔、转角、边缘及管线穿越位置应切割整齐并使用耐候密封材料收口，避免积水渗入和边口翘起。验收要求：板面平整洁净、无明显色差、破损、鼓包、翘边和松动，接缝严密，收口美观，不影响后续设备安装、检修和日常冲洗清洁。
	
	

	5
	★钢结构顶膜顶棚布（90m²）
施工内容：按顶棚深化尺寸完成钢结构顶膜/顶棚布的制作、运输、展开定位、张拉固定、压条收边、节点加固和防水密封处理。材料及工艺：顶膜材料应满足户外耐候、防水、防晒、抗拉及阻燃等使用要求，颜色和透光效果按甲方确认方案执行；安装时应结合现场排水方向设置合理坡度，膜面张拉均匀，固定点间距合理，边缘压条、螺栓及连接件牢固可靠，转角、搭接、穿孔及与钢结构连接处重点做防渗处理。验收要求：顶棚整体平整顺直，无明显褶皱、下垂、破洞和松动；遇风无异常异响，淋水检查无渗漏、无积水倒流，满足校园现场安全、遮雨和日常运营使用要求。
	
	

	6
	★ PVC双层防滑格栅地面（84m²）
施工内容：完成洗车区域PVC双层下方自带一体成型排水槽防滑格栅的排版、切割、拼装、收边及固定，设备基础、排水口和检修位置按现场尺寸避让并留设可拆卸检修口。材料及工艺：格栅应耐水、耐腐蚀、防滑，拼缝均匀，边缘无尖角、翘边和松动；基层杂物清理干净，局部高差调整平顺，确保排水通畅。验收要求：整体平整稳固，正常车辆通行及洗车作业时无明显下沉、晃动，排水沟和地漏不得被遮挡。
	
	

	7
	★墙面广告布及设计（80m²）
施工内容：包含墙面广告画面策划、版式设计、校稿、户外喷绘制作、运输及现场安装。设计要求：内容、校徽/标识及文字须经甲方或校方书面确认后制作，版面与自助洗车项目整体视觉统一，重点信息清晰醒目。制作安装：采用适用于户外潮湿环境的耐候喷绘材料，画面清晰、无明显色差；四周加固并均匀张拉固定，转角收口平整，安装牢固不起皱、不松垂；不得遮挡消防、安全标识、通风口及设备检修位置。
	
	

	8
	★洗车工位给水管改造（84m²）
施工内容：根据洗车设备数量、现场水源位置和设备接口完成给水主管、支管、阀件及末端接口改造，含开孔、敷设、支吊架、连接、标识和封堵恢复。材料及工艺：管材、管径和耐压等级按现场水压及设备流量复核确定；管路布置横平竖直、固定牢靠，尽量避开强电及车辆易碰撞区域，穿墙/穿板处设置保护套管并密封。验收要求：完工后进行冲洗、排气和压力/通水试验，各接口无渗漏，阀门启闭灵活，供水压力满足设备正常运行。
	
	

	9
	★管道智能电磁阀控水（10个）
施工内容：安装10套管道智能电磁阀及配套接头、线缆和固定附件，并与自助洗车设备/控制系统完成接线和联动调试。技术要求：电磁阀口径、电压、流向及工作压力须与现场管路和控制系统匹配，潮湿区域的阀体、接线端和接头应采取防水、防松及绝缘措施；每路设置清晰编号，预留必要检修空间。验收要求：逐路测试开、关及断电复位功能，动作响应正常，无卡滞、误动作和渗漏。
	
	

	10
	★洗车工位强电改造（84m²）
施工内容：按设备功率和工位分布完成洗车区域强电线路、保护管、接线盒、插座/接线端及配电连接改造。电气要求：使用符合国家标准的铜芯电缆，线径、敷设方式及保护器件按实际负荷复核；动力设备宜分回路供电，强弱电分离，水电管线保持安全间距；潮湿、冲洗区域采用防水型附件，所有金属外壳和设备可靠接地，线路无裸露接头。验收要求：完成绝缘、接地、相序及通电负载测试，漏电保护动作有效，回路编号清晰。
	
	

	11
	★电路智能化控断器（4个）
施工内容：安装4套电路智能化控断器，含配电箱内固定、进出线连接、回路标识及与平台/设备控制逻辑的联动调试。技术要求：控断器额定电压、电流和分断能力应与对应负荷匹配，并配置必要的短路、过载和漏电保护；接线端压接牢固、相线零线对应正确，箱内走线整齐，潮湿环境做好绝缘和防水防潮。验收要求：逐回路进行远程/本地通断、异常断电及恢复测试，动作准确，无异常发热、跳闸和误控。
	
	

	12
	★设备区置物架及垃圾桶（2个）
供货及安装：每个设备区配置置物架和垃圾桶各1套（共2套），具体样式、尺寸和摆放位置按现场确认。置物架应满足洗车耗材及工具分类存放需要，结构稳固、耐潮湿、耐腐蚀，边角圆滑无毛刺，必要时与墙体或地面可靠固定；垃圾桶应便于分类投放、清洁和转运，不妨碍人员通行、设备操作、排水及消防疏散。交付前清洁表面并检查稳定性和使用安全。
	
	

	13
	★设备门/洗手池/拖把池（1项）
施工内容：完成设备区门、洗手池及拖把池的供货/制作、安装和配套给排水连接，含五金、密封、收边、存水弯/过滤部件及必要的墙地面恢复。安装要求：设备门启闭灵活、锁具有效、缝隙均匀，材质适应潮湿环境；洗手池、拖把池固定牢靠，龙头和阀门启闭正常，排水接口密封严密并设置防堵措施；与墙、地面连接处使用耐水密封材料收口。验收要求：连续通水试验无渗漏、无倒坡、无明显积水和返味。
	
	

	14
	★门头招牌制作（10m²）
规格说明：门头成品尺寸约12m长×0.8m高，按约9.6m²计量并以10m²报价；采用发光灯膜＋室外铝塑板饰面＋金属框架结构。施工内容：包含深化排版、框架制作、防腐处理、面板安装、发光系统、电源线路、固定件、收边及防水密封。制作前文字、标识、颜色和亮灯效果须经确认；发光均匀，无暗区、漏光和明显色差。室外电源及接头做防水绝缘，框架与基层连接牢固。完工后进行通电、牢固度和防水检查。
	
	

	15
	★设备安装人工费（1项）
服务范围：包含自助洗车设备卸货后的就位、组装、固定、给排水连接、强弱电接线、管线整理、系统接入及整机联调所需人工。安装要求：设备定位符合工位动线和安全距离，固定牢靠、外观无损；接口规格正确，管线排列整齐并设置必要标识，不得影响排水、检修和车辆通行。调试验收：逐项测试高压水、泡沫、照明、吸尘及控制/计费等已配置功能，处理跑冒滴漏和异常报警；完成操作说明、基础维护培训及资料移交。
	
	

	16
	★垃圾外运（1项）
施工内容：施工期间产生的包装物、边角料、拆除物和一般建筑垃圾应及时分类收集、装袋/覆盖并外运至合规消纳地点，严禁在校园内随意堆放、焚烧或倾倒。运输过程中采取防遗撒、防扬尘和防污措施，不得损坏道路、绿化及既有设施；每日收工清扫作业面和通道，工程结束后完成全面保洁，做到工完、料净、场清。危险废物或甲方另行产生的非本工程垃圾不含在本项内，需另行确认。
	
	



备注：
1、采购文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效响应处理。
2、供应商应对采购文件第八章“产品技术参数要求”给予逐条响应，若漏项或不逐条应答视为负偏离。
3、采购文件“响应情况",指所投产品的技术应答情况。“说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”。
4、供应商响应的规格和采购规格不一致，而供应商却在此表应答为响应或正偏离时，必须提供充分理由说明（不提供或理由不充分将视为负偏离）；因此种情况在验收时产生争议，采购人有权按照采购文件的原始标准进行验收。
5、如果行数不够，请自行增加。


供  应  商（公章）：                                      
授权代表（签字）：                                      
日            期：2026年           月          日




































商务条款响应表（示例）
项目名称： 南京大学后勤服务集团物业中心自助洗车点位场地改造项目
项目编号： HQWYCG2026009
	序号
	采购文件要求
	响应情况
	说明

	1
	★整体质保期：本项目整体工程质保期为1年，自本工程全部竣工验收合格之日起计算。
	
	响应/正偏离/负偏离

	2
	★质保责任与范围：水电施工、主体框架、外围透明彩钢瓦、内里碳晶板、顶膜顶棚布、墙面广告布、防滑格栅地面、给排水管线、智能控制及配套设施等由成交供应商按质保责任免费维修、更换或整改，并承担全部人工、材料、运输及清运费用。
	
	

	3
	★售后服务响应：提供 7×24 小时售后电话支持，接到故障报修后 2 小时内响应，48 小时内派专业人员到场排查处理；质保期内非人为质量问题由成交供应商免费维修或更换。
	
	

	4
	★工期要求：自合同签订及现场具备施工条件之日起，按采购人现场管理要求组织施工，完成全部施工、安装、调试、现场清理、资料整理及竣工验收，并交付采购人正常使用。
	
	

	5
	★施工地点：南京大学仙林校区指定点位，具体工位、铺设范围、材料颜色及安装位置以采购人现场确认为准。
	
	

	6
	★付款方式：主体框架搭建完毕并验收合格后，在收到乙方开具的正规发票后甲方付款 40%；全部工程完工并通过竣工验收后甲方付款 55%；一年质保期满且无遗留质量问题后甲方付款5%，并按采购人要求开具正规合法发票。全额付款后不免除供应商在质保期内的质量和售后责任。
	
	



备注：
1、采购文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效响应处理。
2、采购文件“响应情况",指所投产品的技术应答情况。“说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”。
3、如果行数不够，请自行增加。


供  应  商（公章）：                                      
授权代表（签字）：                                      
日            期：2026年           月          日

























































合同编号：
 
南京大学（采购项目名称）采购合同

甲方：南京大学
乙方：          

乙方参加了甲方关于南京大学（采购项目名称）（采购编号：               ）项目的采购活动，经评审委员会评审，被确定为成交供应商。
为进一步明确购销过程中的义务和责任，确保合同的顺利履行，双方根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，并按照公平、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签订本合同。
一、合同总价款
1、本合同项下总价款（人民币大写）：                。
                      （人民币小写）：                元。
2、本合同为固定单价合同，合同单价一次性包死。本合同单价是采购文件所确定的采购范围内全部工作内容的体现，其应包括产品及其附件制作的所有成本及包装、运输、装卸、劳务、现场配合、培训甲方使用人员以及提供的伴随服务/售后服务费用、质保期内相关服务费用和国家规定的保险、利润、税金等，甲方除依本合同约定支付价款外，不再向乙方支付任何费用。
3、乙方在生产、供货前须到现场进一步核准供货数量，得到甲方最终确认后再安排生产、供货。
4、合同标的、数量（规模）、品牌/型号、单价和总价详见下表。
	序号
	名称
	数量
	品牌/型号
	单价   （元）
	单项总价（元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	合计
	全部总价（元）
	



二、质量要求
1、乙方提供的产品必须符合中华人民共和国国家安全环保标准，国家有关产品质量认证标准，以及甲乙双方明确约定的质量要求和技术指标；若技术性能无特殊说明，则应符合国家有关部门最新颁布的标准及规范；质量要求不一致时，以质量要求较高的标准执行。
2、乙方供应的产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的产品在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。产品验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
3、乙方必须保证所提供的产品能顺利通过相关部门的检测、检验。
4、乙方所提供的产品应符合采购文件的要求和响应等文件的承诺。
5、乙方应确保所供产品与已经封存的样品一致（如有）。
6、乙方应保证将产品按照国家或专业标准包装，全部产品的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸的需要，确保产品安全无损运抵合同规定的交货地点，箱内必须附有该批产品的检验合格证书等。
7、乙方技术参数响应详见合同附表。
8、（其他要求根据产品具体情况补充）
三、交付方式
1、交货时间： 合同签订，接到甲方供货通知后    日历天内供货到甲方指定地点 。
2、交货地点：                    。
3、交货方式：乙方按合同/甲方通知，如数按时送货至甲方指定地点，并负责卸货，费用及保险由 乙 方承担。
4、风险承担
（1）产品毁损、灭失的风险，在该产品通过甲乙双方联合验收交付之前由乙方承担，通过联合验收交付之后由甲方承担。
（2）因产品质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。
四、验收
1、验收主体：甲方；甲方有权邀请国家认可的质量、技术检测机构和社会监督人参与验收。
2、验收方式和验收程序：
（1）生产期间检验□；
产品生产期间，甲方将不定期到生产现场进行突击检验，费用由甲方自行承担。
（2）出厂检验□；
产品出厂前，乙方提前通知甲方，甲方到现场进行检验。
（3）到货检验；
产品到达交货地点后，甲方组织验收。
（4）安装调试、试运行验收□：
产品安装完成后，甲方组织调试或试运行验收。
（5）检测机构检验□；
货到现场后，随机抽取产品送检。
（6）其他（如勾选，需写明具体要求）□
                                     
3、验收内容：
（1）产品的数量；
（2）所有技术和商务要求的履约情况；
（3）其他（如有，需写明具体要求）             。
4、验收标准：
（1）国家或行业相关标准；
（2）合同、采购文件的要求、响应等文件的承诺；
（3）已封存的样品（如有）；
（4）其他（如有，需写明具体要求）               。
5、其他验收要求：
（1）乙方须将产品完整、详细的技术资料和说明文件、产品合格证、质保书以及同类产品的近期检验报告必须随同产品一并送达甲方指定地点，否则甲方有权拒绝收货，由此延误工期而造成的所有损失由乙方全部承担。
（2）按样品（如有）、合同、采购文件、响应文件承诺及供货清单对照验收，甲方有权根据供货情况临时抽取部分产品送交有资质的第三方检测机构进行检测。乙方应按合同要求提供相关资料。
（3）货到现场经检验，产品质量或规格达不到要求的，甲方可以拒收，并有权解除合同和索赔。在乙方承诺的质量保证期内，达不到质量要求的，乙方应负责维修或更换，因此造成损失的，甲方将有权提出索赔；对现场临时抽样送检的产品,抽检不合格的，由乙方无条件自行清场运回，并承担检测费用及由此所造成的一切损失；抽检合格的，检测费用由甲方承担。
五、付款方式
1、货款结算
（1）按实际供货数量结算货款，结算单价执行合同综合单价。
（2）当要求供货的数量超过合同数量时，乙方应主动与甲方联系，得到甲方书面确认后方能继续供货。
2、货款支付方式
（按照采购文件规定的付款方式）
六、售后服务
1、乙方所提供产品的质量保证期限为 （按照乙方响应时间） 年，自本合同产品全部供应/安装完成并经验收合格经甲方相关负责人签字之日起计算。
2、在质量保证期内，若发生因产品设计、生产制造等原因而造成的产品质量问题，乙方承担一切责任。
3、在质量保证期内，乙方实行     小时售后服务到位制度，即接到用户求助电话后    小时内提供解决方案，需要现场排除故障的，      小时内到达现场，提供服务。（按照乙方响应时间）
4、在质量保证期内，乙方应对甲方提供以下培训服务（如有）：
（1）乙方负责对甲方相关人员提供产品及配套产品的使用培训。
（2）对管理员提供针对于平台的、来自厂家的技术支持和培训服务；对最终用户提供技术支持和使用培训。
5、在质量保证期内，乙方应对相关产品及配套软件提供以下免费支持（如有）：
（1）提供免费的软件产品支持。
（2）软件系统实施指导；
（3）软件产品的介质、附属产品的保修服务；
（4）版本软件升级服务。
七、义务和责任
1、甲方应按合同规定的结算方式、付款期限按时向乙方支付货款。
2、甲方对乙方提供的产品应及时组织验收。验收确认合格的，甲方应给予验收单作为付款凭证；若所供产品的质量、数量、规格或生产厂家等不符合合同要求的，甲方应及时通知乙方到现场进行处理。
3、乙方必须按合同规定按时交付产品，未按规定时间交付产品的，乙方承担不履行合同的违约责任，按照本合同第八条违约条款第3款处理。
4、乙方所供产品必须是乙方合法生产/销售的全新、未使用过的原装合格正品（行货），不得私自改供非合同指定厂家生产的产品，否则视为乙方不履行合同，按照本合同第八条违约条款第4款处理。
5、乙方所供产品的质量必须满足本合同要求，质量达不到要求或抽样检测不合格的，视为乙方不履行合同，按照本合同第八条违约条款第5款处理。
6、合同签订后，乙方应立即组织厂方技术人员与甲方工程技术人员沟通实施方案（如需）。
7、乙方有义务支持甲方的廉政建设，不得向甲方有关人员提供任何经济上或物质上的好处，若发现乙方有违反本条款的，甲方可按供货价款的10%对乙方进行经济处罚，并通报其监管部门。
8、乙方必须向甲方提供正式合法的发票，如果乙方提供的发票被有关政府部门确认为虚假发票，乙方必须向甲方按票面金额的两倍支付违约金，并赔偿甲方的一切损失。
9、如乙方为联合体的，联合体双方应对甲方承担无限连带责任。
八、违约条款
1、甲方无正当理由拒收产品，由甲方向乙方偿付合同总价款5%的违约金。
2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天，甲方向乙方偿付欠款总额5‰的滞纳金，但累计滞纳金总额不超过合同总额的5%。
3、乙方逾期交付产品的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额5‰的滞纳金。因供货延误造成甲方损失的，每逾期一天，除缴纳上述滞纳金外，乙方应向甲方支付延误部分价款的5‰违约金，逾期累计超过十天，每逾期一天，乙方赔付合同总价款的2%，甲方将从货款或乙方提供的履约保证金中扣回索赔金额。
4、供货中如发现有非合同单位合法生产或销售的原装合格正品（行货），乙方必须无条件退换，向甲方偿付合同总价5%的违约金，并承担由此造成的一切损失。
5、乙方所供产品质量达不到要求或抽样检测不合格的，乙方必须无条件退换，向甲方偿付合同总价5%的违约金，并承担检测费及由此造成的一切损失。
6、乙方所交付的产品品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。如果甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金，并承担由此造成的一切损失。
7、任何一方未经对方同意而单方面无正当理由终止合同的，应向对方赔偿相当于合同总价款20%的违约金。
8、乙方按合同约定应支付的违约金低于给甲方造成的损失的，并应就差额部分向甲方进行赔偿。
9、因不可抗力原因不能正常履行合同的，当事方应当及时以书面或传真方式通知对方，可免除违约责任。
九、争议解决
1、因产品质量问题发生争议的，应当邀请双方认可的第三方质量检测机构对产品质量进行鉴定。产品质量符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品质量不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应当通过友好协商解决，如果协商不能解决争议的，则采取以下第     种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的地方人民法院提起诉讼；
（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
十、通知与送达
（1）本合同项下所有甲乙双方应当互相通知的事项，非因紧急情形，需采用书面形式。若事态紧急不能采用书面形式通知或者告知的，可以采用口头形式，并于事后补齐相关书面材料。
（2）一方按本合同记载的联系地址、电子邮箱、电话号码等联系方式向对方进行送达通知时，无论对方是否收到均视为已进行合法有效的送达。送达日期为邮件寄出的日期或通知发出之日。如一方联系方式发生变更的，应在变更后五日内书面通知对方，否则，对方按本合同记载的联系方式进行的送法仍为合法有效的送达。
（3）双方在本合同约定的联系地址可作为诉讼/仲裁时向其送达法律文书或通知的地址。
甲方联系地址：南京市栖霞区仙林大道163号
乙方联系地址：                          
十一、合同生效及其他
1、本合同经甲、乙双方授权代表签字和单位盖章后生效。自双方各自履行完成合同中约定的义务后，本合同自然失效。
2、合同生效后，不论市场产品原材料价格如何波动，任何一方都不得要求调整合同单价。
3、合同生效后，若因设计变更等原因需要变更或解除合同的，要求变更或解除合同的一方应及时通知对方，协商结果以协议或纪要的形式作为合同的附件。未经对方同意，由于擅自变更或解除合同给对方所造成的损失全部由责任方承担。
4、知识产权
4.1 乙方对其所供的产品承担所有权担保责任，并保证其向甲方提供的服务及产品未侵犯任何第三方的专利权、著作权、商标权及其他合法权利。
4.2 甲方因按本合同约定合理使用产品或享有服务，而导致第三方指控甲方侵犯其专利权、著作权、商标权或其他合法权利的，为此产生的一切法律责任和费用由乙方承担，同时由乙方赔偿为此给甲方造成的损失。
4.3 在妥善保护供应商知识产权的前提下，乙方需向甲方交付合同建设范围内涉及定制开发的功能完整源码（如涉及）。另需提供源码工程包，支持导入开发工具进行二次开发、打包、发布可用的项目工程应用包。学校信息化建设管理服务中心会将供应商交付的代码统一放在学校堡垒机后记录代码使用的痕迹并建立知识产权保护机制，确保代码的安全。甲方承诺不以任何形式将该部分代码泄露给任何机构或个人用于校外商业活动。 
5、本项目的采购文件、响应文件等文件作为本合同的附件，如与本合同有矛盾的，则以本合同为准；本合同未约定的，则按照采购文件要求和响应文件等承诺执行。
6、乙方进出校园的车辆需严格遵守南京大学保卫处及相关部门管理规定，如涉及停车费用，由乙方自行承担。
7、疫情期间乙方须严格执行南京大学关于疫情防控的相关规定。
8、本合同中的未尽事宜，双方协商解决，并按《中华人民共和国民法典》调整。
9、本合同一式     份，甲方执     份，乙方执     份。

甲方（盖章）：     南京大学          乙方（盖章）：                       

代表（签字）：                       代表（签字）：                       

电 子 邮 箱 :                        电 子 邮 箱:                    

固 定 电 话:                        固 定 电 话：                       
 
开 户 银 行：工行汉口路支行         开 户 银 行：                       

账       号：4301011309001041656    账       号：                       

签 订 日 期：     年    月    日    

签 订 地 点：江苏省南京市

附表：技术响应参数表
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